**Zaproszenie do składania ofert**

**na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym "Rezydencja Las Vegas" w Barcicach – etap I”**

**Kategoria ogłoszenia**

Roboty budowlane

**Podkategoria ogłoszenia**

Roboty budowlane

**Inwestor**

Firma Usługowo-Handlowa "RUTEX" Wiesław Rutkowski

ul. Rodziny Stobieckich 5

33-300 Nowy Sącz

**Lokalizacja Inwestycji**

Województwo małopolskie, powiat nowosądecki, gmina Stary Sącz, miejscowość Barcice 550 Dz. Nr. 257/1 obręb Barcice

**Termin składania ofert**

do dnia 24.08.2018 r. **do godz. 9.00.**

Otwarcie nastąpi w dniu 24.08.2018 r. o godzinie 9.30. Otwarcie ofert jest jawne.

**Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia :** Wiesław Rutkowski, e-mail: rutex\_ns@onet.pl

**Numer ogłoszenia**

1/2018

**Miejsce i sposób składania ofert**

Ofertę należy złożyć w wersji papierowej na adres:

Firma Usługowo-Handlowa "RUTEX" Wiesław Rutkowski, Barcice 550, 33-342 Barcice w kopercie z dopiskiem „**Oferta na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.** **„Budowa wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym "Rezydencja Las Vegas" w Barcicach – etap I”**

**Sposób przygotowania oferty:**

* każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
* oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
* w ofercie należy wskazać cenny netto oraz brutto,

jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski zostaną one przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert,

* zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych,
* oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
* Jako datę złożenia oferty traktuje się datę wpłynięcia oferty pod wskazany w ofercie adres do składania ofert.
* Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
* Oferent posiada możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym.

**Oferta musi zawierać:**

* pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG)
* datę przygotowania i termin ważności oferty – 30 dni
* szczegółowy opis oferowanego produktu,
* odniesienie do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert,
* odniesienie się do każdego z zamieszczonych warunków udziału w postępowaniu, w tym załączenie dokumentów i oświadczeń wymienionych w warunkach udziału w postępowaniu,
* formularz oferty wypełniony przez wykonawcę wg. Załącznika nr 7 w oparciu o przedstawioną dokumentacje projektową, który zawiera wyszczególnienie wszystkich koniecznych prac do wykonania inwestycji wraz ze wskazaniem terminu realizacji zamówienia,
* dane osoby do kontaktu
* podpis osoby upoważnionej do reprezentacji oferenta wraz ze stosownym upoważnieniem, gdy sposób reprezentacji nie wynika z powszechnie dostępnych rejestrów.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.  
  
Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ewentualne jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości realizacji projektu pt. „Budowa wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym "Rezydencja Las Vegas" w Barcicach” w ramach Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w subregionach RPO WM na lata 2014-2020. *(Projekt jest obecnie w fazie oceny).*

Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:

• wycofać ofertę poprzez złożenie oświadczenia drogą w formie jak dla składania ofert   
• zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.  
  
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://www.barcice.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

**Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia**

Wiesław Rutkowski, e-mail: rutex\_ns@onet.pl

**Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia**

502 722 723

**Skrócony opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy do realizacji inwestycji pn. **Budowa wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym "Rezydencja Las Vegas" w Barcicach – etap I**

Zakres robót budowlanych obejmuje:

1. Budowę wiaty biesiadno – grillowej i budynku zaplecza gastronomicznego.

2. Budowę basenu rekreacyjnego zewnętrznego wraz z budynkiem zaplecza

3. Budowę parkingu

4. Budowę placu zabaw dla dzieci oraz siłowni zewnętrznej dla osób dorosłych

5. Montaż i dostawa pompy ciepła w basenie rekreacyjnym zewnętrznym

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Cel zamówienia**

Celem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn. **Budowa wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym "Rezydencja Las Vegas" w Barcicach – etap I**

**Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy do przeprowadzenia wszelkich wymaganych prawem i przewidzianych w dokumentacji robót budowlanych w charakterze wykonawcy wraz z przygotowaniem obiektu do wszelkich wymaganych prawem odbiorów technicznych oraz właściwych inspekcji celem uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów wybudowanego w ramach inwestycji pn. **Budowa wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym "Rezydencja Las Vegas" w Barcicach – etap I**

Obiekty będą pełnił funkcje rekreacyjną.

Parametry techniczne planowanych do budowy obiektów:

Zad.1 Kub. 1287,10 m3, pow. zab. 397,79m2, pow. cał. 397,79m2, pow. użyt. 361,38m2.

Zad.2 Basen rekreacyjny zewnętrzny o wym. 15x6m, taras o pow. 298,68m2 oraz budynek zaplecza o pow. użyt. 15,07m2.

Zad.3 Parking obejmujący 58 miejsc postojowych (w tym 3 dla os.niepełnospr.+1 stan. post. dla autokaru).

Zad.4 Montaż i dostawa 3 elementów placu zabaw i 4 elementów siłowni.

Zad.5 Pompa ciepła: 230 V, 18/21 KW

**Zadanie 1**

Zakres prac obejmuje, w obszarze:

- Ławy fundamentowe – żelbetowe z betonu B20, zbrojone dołem i górą Stalą AIII RB500 po 3 #12. Strzemiona ze stali A0 #6 co 25cm. Poziom fundowania min. 1,2m poniżej poziomu terenu urządzonego. Pod ławy fundamentowe podłoże z betonu B7,5, grub. 10cm.

- Ściany fundamentowe – batonowe lub z pustaków szalunkowych betonowe, grubości 25cm zalewanych betonem B20.

- Ściany nośne zaplecza kuchennego – murowane z bloczków gazobetonowych, grubości 25 cm.

- Ściany zewnętrzne warstwowe zaplecza kuchennego, ocieplone metodą „lekką mokrą” – układ warstw od wewnątrz: tynk cem.-wap. 1,0cm, bloczek gazobetonowy 25cm, styropian FS15 15cm, wyprawa klejowa na siatce zbrojącej z włókna szklanego, tynk cienkowarstwowy mineralny lub silikatowy.

- Ściany działowe zaplecza kuchennego – murowane z bloczków gazobetonowych, grubości 9 cm, obustronnie wykończone tynkiem cementowo-wapiennym

- Sufit nad zapleczem kuchennym – o konstrukcji drewnianej, z belek 10/16 cm w rozstawie co 1,25m, od spodu poszycie z płyty OSB 2cm, wykończenie płytą G-K 1,25cm, ocieplenie wełną mineralną grub. 15cm.

- Dach wiaty – układ warstw od dołu: boazeria drewniana 2cm, płyta OSB 1,2cm, folia paroizolacyjna, wełna mineralna 12cm / krokwie 10/12cm w rozstawie do 90cm osiowo, folia dachowa paroprzepuszczalna, kontrłaty 2,5/6cm, łaty 4/6 cm, blacha trapezowa powlekana w kolorze zielonym. Konstrukcja dachu jętkowa – wieloprzęsłowa, z drewna C30 zaimpregnowanego preparatem solnym, zabezpieczającym przeciwpożarowo i przed działaniem mikroorganizmów.

- Nadproża i podciągi zaplecza – żelbetowe, wykonywane na mokro, z betonu B20, zbrojenie dołem i górą stalą AIII RB500 po 2 # 12 dołem i górą, strzemiona ze stali A0 #6 co 20 cm.

- Przewody wentylacyjne zaplecza – blaszane Ø120 zakończone ponad dachem wywietrzakami cylindrycznymi – blaszanymi.

- Podłoga na gruncie – układ warstw od dołu: zagęszczona podsypka żwirowa 15cm, chudy beton 10 cm, izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej – 2 warstwy, folia polietylenowa, styropian EPS 200 (FS 30) 10cm, wylewka cementowa 5cm zbrojona siatką zgrzewaną, posadzka z płytek gresowych drewnopodobnych lub z desek.

- Rynny i rury spustowe – systemowe z blachy powlekanej lub PCW, o średnicy Ø12cm. Odprowadzenie wody na powierzchnię terenu nieutwardzonego.

- Stolarka okienna i drzwiowa – drewniana lub PCV, jednoramowa, przeszklona szybami zespolonymi o wsp. uk<1,1W/m2K.

Obiekt będzie wyposażony w następujące instalacje i urządzenia techniczne:

- Instalacje wodociągową i kanalizację sanitarną – wyposażenie pomieszczeń i rozmieszczenie urządzeń sanitarnych zgodnie z dokumentacją.

- Instalacje elektryczną wewnętrzną – oświetlenia i gniazd wtykowych – wg projektu branży elektrycznej.

- Wentylację pomieszczeń – wentylacja grawitacyjna z wykorzystaniem rozwiązań systemowych – przewody blaszane zakończone wywietrzakami cylindrycznymi, dla pomieszczenia kuchni montaż okapu gastronomicznego z wyciągiem mechanicznym nad trzonem kuchennym.

- Odprowadzenie dymu z paleniska (kominek w wiacie) – za pomocą przewodów grawitacyjnych wykonanych z kształtek systemowych, preizolowanych, z wkładem odpornym na działanie spalin mokrych i kwasów.

**Zadanie 2**

Zakres prac obejmuje:

Basen o wymiarach modularnych niecki:

6,00 x 15,00 m (5,96 x 14,96 m po wykończeniu, głębokość niecki do lustra wody: 1,20 m (z możliwością obniżenia poziomu w celu korzystania przez dzieci), powierzchnia użytkowa plaży: 298,68 m2, wymiary zewnętrzne basenu z plażą: 28,68 x 17,24 m

Zakres prac obejmuje, w obszarze:

- Niecki basenu – żelbetowa z betonu B25 W8, stal AIII RB500; płyta denna: zbrojenie dołem #12 co 15 cm w obu kierunkach, zbrojenie górą #12 co 15 cm w obu kierunkach; ściany niecki: zbrojenie obustronnie pionowo #10 co 15 cm, zbrojenie obustronnie poziomo #10 co 20cm

- Ściany oporowej wokół „plaży” - żelbetowa, z betonu B25, stal AIII RB500, zbrojenie obustronnie siatką #10 20 x 20cm. Zewnętrzna strona muru oporowego ponad terenem wykończona okładziną kamienną w układzie dzikim

- Konstrukcji plaży - układ warstwa od dołu: warstwa drenująca z piasku grub. 10cm, podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa dolna grub. 30cm i warstwa górna grub. 15cm, podsypka piaskowa 5cm, płytki tarasowe 60x60 gres, w systemie podniesionym (na podkładkach dystansowych), układane z zachowaniem szczelin odwadniających (bez spoinowania)

- Barierki wokół plaży – konstrukcja stalowa z rur 40/40/3 malowanych ocynkowanych i malowanych proszkowo, wypełnienie szkłem bezpiecznym laminowanym 5.5.2. Mocowanie barierki poprzez przykręcenie stóp słupków (przyspawane blachy 8/8/3) markami zakotwionymi w ścianie oporowej

- Wykończenia niecki – powłoka z folii zbrojonej siatką z włókna szklanego pokrytej akrylem – system dostarczany przez producenta wraz z montażem.

Obiekt budynku zaplecza technicznego realizuje się w celu zapewnienia zaplecza technicznego i sanitarnego dla basenu zewnętrznego. W budynku wydzielone zostało pomieszczenie basenotechniki oraz pomieszczenie sanitarne mieszczące natryski oraz przebieralnie dla użytkowników basenu. Budynek dobudowany do istniejącego obiektu, z niezależną konstrukcją i z zachowaniem ściany oddzielenia przeciwpożarowego.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, nakryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 35º.Wymiary zewnętrzne obiektu: długość: 8,20 m, szerokość: 2,57 m, wysokość od poziomu terenu do kalenicy: 5,33 m.

Zakres prac obejmuje, w obszarze:

- Pomieszczenia basenotechniki, przebieralnia i natrysków - ściany zewnętrzne warstwowe zaplecza kuchennego, projektowane jako ocieplone metodą „lekką mokrą” – układ warstw od wewnątrz: tynk cem.-wap. 1,0cm, bloczek gazobetonowy 25cm, styropian FS15 15cm, wyprawa klejowa na siatce zbrojącej z włókna szklanego, tynk cienkowarstwowy mineralny lub silikatowy.

- Dachu – konstrukcji drewnianej, płatwiowej: krokwie 10/12 cm do 90 cm osiowo, płatwie 16/16cm, pokrycie z blachy trapezowej powlekanej w kolorze brązowym.

- Sufitów – konstrukcji drewnianej, z belek 10/16 cm w rozstawie co 1,25m, od spodu poszycie z płyty OSB 2cm, wykończenie płytą G-K 1,25cm, ocieplenie wełną mineralną grub. 15cm.

- Stolarki okiennej i drzwiowej – drewniana lub PCV, jednoramowa, przeszklona szybami zespolonymi o wsp.uk<1,1W/m2K.

Obiekt będzie wyposażony w następujące instalacje i urządzenia techniczne:

- Instalacje wodociągową i kanalizację sanitarną – wyposażenie pomieszczeń i rozmieszczenie urządzeń sanitarnych zgodnie z dokumentacją.

- Instalacje elektryczną wewnętrzną – oświetlenia i gniazda wtykowe.

- Wentylację pomieszczeń – wentylacja z wykorzystaniem rozwiązań systemowych – przewody blaszane zakończone wywietrzakami cylindrycznymi

**Zadanie 3**

Obiekt będzie pełnił funkcje infrastruktury pomocniczej dla obiektów realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia. Parking obejmuje 58 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym trzy miejsca przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz jedno stanowisko postojowe dla autokaru. Łączna powierzchnia dróg w obrębie układu parkingowego wynosi 700m2, nawierzchnia pod miejsca postojowe wynosi 862m2, a powierzchnia chodników 145m2.

Dla dróg i parkingów przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

a) nawierzchnia z kostki betonowej

8cm -kostka betonowa wibroprasowana

3cm -podsypka cementowo - piaskowa

10cm -warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C8/10

5cm-10cm - warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w celu wyrównania podłoża

b)dla ciągów pieszych przyjęto następującą konstrukcje

6cm -kostka brukowa betonowa

3cm -podsypka cementowo-piaskowa

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

W celu odprowadzenia wód opadowych z obszaru dróg i parkingów wykonane zostaną spadki podłużne i poprzeczne zapewniające swobodny odpływ wód na teren w obrębie projektowanego zagospodarowania terenu. Dodatkowo na terenie parkingu zamontowany zostanie 1 komplet stojaków rowerowych.

**Zadanie 4**

**Plac zabaw dla dzieci:**

1.Trampolina prostokątna – 1 kpl.

Wymiary 10x17ft (3,05 x 5,18m) z siatką zabezpieczającą i drabinką. Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne z siatką zabezpieczająca przed wypadnięciem. Trampolina jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, dzięki którym żywotność sprzętu bardzo wzrasta. Siatka to odbić wykonana z polipropenu, a wszystkie elementy metalowe, łącznie ze sprężynami, wykonane są w pełnym ocynku.

2.Plac zabaw + domek + zjeżdżalnia + piaskownica - 1 kpl.

Wymiary 3,5 m x 7 m. Wysokość 3 m. Wykonany z drewna miękkiego , zabezpieczony środkami przeciwgrzybicznymi i przeciw pożarowymi. Zjeżdżalnia plastikowa. Śruby osłonięte zaślepkami.

3.Plac zabaw + domek + piaskownica + zjeżdżalnia + balkon – 1 kpl.

Wymiary 3,5 m x 7 m. Wysokość 3 m. Wykonany z drewna miękkiego, zabezpieczony środkami przeciwgrzybicznymi i przeciw pożarowymi. Zjeżdżalnia plastikowa. Śruby osłonięte zaślepkami.

**Siłownia zewnętrzna dla dorosłych:**

1.Motyl integracyjny ze składanym siedziskiem + pylon – 1 kpl.

Motyl integracyjny ze składanym siedziskiem - długość: 740 mm, szerokość: 800-1000 mm, wysokość:1920 mm., urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

2.Narciarz + pylon + rower - 1 kpl.

Narciarz - długość: 1650 mm, szerokość: 540 mm, wysokość: 1920 mm.

Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. Rower - długość: 1440 mm, szerokość: 550 mm, wysokość: 1920 mm. Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

3.Biegacz + pylon + orbitrek – 1 kpl.

Biegacz - długość: 1390 mm, szerokość: 500 - 1500 mm, wysokość: 1920 mm. Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. Orbitrek - długość: 1322 mm, szerokość: 540 mm, wysokość: 1550 mm. Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

4.Wioślarz + pylon + prasa nożna – 1 kpl.

Wioślarz - długość: 1364 mm, szerokość: 1087 mm, wysokość: 1109 mm.

Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. Prasa nożna – długość: 1290 mm, szerokość: 510 mm, wysokość: 1920 mm. Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

**Zadanie 5**

W celu wykorzystania temperatury powietrza zewnętrznego zastosowano pompę ciepła typu powietrze/woda o parametrach 230 V, 18/21 KW.

Szczegółowo przedmiot zamówienia został przedstawiony w formie dokumentacji projektowej dostępnej w siedzibie Zamawiającego lub pod adresem elektronicznym <http://www.barcice.pl>

**Kod CPV**

45000000-7

**Nazwa kodu CPV**

Roboty budowlane

**Dodatkowe przedmioty zamówienia**

brak

**Harmonogram realizacji zamówienia**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: minimalnie 4 miesiące maksymalnie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy na roboty budowlane.

Planowany termin podpisania umowy na roboty budowlane to 13 – 17 sierpnia 2018r.

**Załączniki**

* [Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,](https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/532633)
* [Załącznik nr 2 - Oświadczenie i dokumentacja potwierdzające doświadczenie wykonawcy w realizacji podobnych inwestycji](https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/532634)
* [Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu dostępnych środków osobowych do wykonania zamówienia](https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/532635)
* [Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane](https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/532636)
* [Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych](https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/533913)
* Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
* Załącznik nr 7 – Formularz Ofertowy
* Załącznik nr 8 – Projekt umowy
* Załącznik nr 9 – Dokumentacja projektowa
* Załącznik nr 10 – Przedmiar robót
* Załącznik nr 11- Zobowiązanie innych podmiotów

**Pytania i wyjaśnienia**

Brak pytań i wyjaśnień

**Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności**

Wykonawca ma obowiązek zapewnić do obsługi inwestycji osobę posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienie funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno–budowlanej.

**Wiedza i doświadczenie**

Wykonawca powinienem wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej jedno zamówienie w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na budowie budynku lub budowli, której wartość przekraczała lub była równa 700.000,00 zł brutto (wzór w formie załącznika nr 2 Oświadczenie i dokumentacja potwierdzające doświadczenie wykonawcy w realizacji podobnych inwestycji).

**Potencjał techniczny**

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

**Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Wykonawca powinienem przedstawić oświadczenie o posiadaniu dostępnych środków osobowych koniecznych do wykonania inwestycji wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do kierowania robotami poszczególnych branż (w formie załącznika nr 3 Oświadczenie o posiadaniu dostępnych środków osobowych do wykonania zamówienia)

**Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykonawca chcący przystąpić do postepowania powinien przedstawić swoją sytuacją ekonomiczną poprzez złożenie następujących dokumentów:

1. Dokument potwierdzający zawarcie przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wraz ze wskazaniem sumy gwarancyjnej nie niższej niż 500.000,00 zł.
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (w formie załącznika nr 6 Oświadczenie dotyczące braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne).

## **Wadium**

## Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

## Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

## Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:

## - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP Nr rachunku 34 1020 3453 0000 8602 0096 1136 z dopiskiem: „**Wadium – Budowa wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym "Rezydencja Las Vegas" w Barcicach – etap I” Uwaga:** Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

## - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

## - gwarancjach bankowych,

## - gwarancjach ubezpieczeniowych,

## - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.),

## Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

**Dodatkowe warunki**

Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykaz podmiotów, na których potencjał powołuje się Wykonawca należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku 11 do Zapytania i złożyć go wraz z ofertą tylko w przypadku korzystania z tych zasobów.

**Warunki zmiany umowy**

Umowa zostanie zawarta wg załącznika nr 8 - Projekt umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie i z powodu:

1. działania siły wyższej za które uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie  
   b) zmian regulacji prawnych wprowadzonych po dniu podpisania umowy  
   c) zmiany wartości umowy tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez wykonawcę przedmiotu zamówienia,

d) gdy z przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron, wykonanie umowy w terminie w niej przewidzianym nie jest możliwe

e) udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in. z przyczyn:

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego.

Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy w szczególności gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i/lub wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony.

**Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy**

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz oświadczeniem, że przedstawiona wycena jest kompletna do wykonania przedmiotu zapytania i zawiera wszystkie zakresy prac niezbędne do realizacji Inwestycji (w formie załącznika nr 1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu),

2. Oświadczenie i dokumentację potwierdzającą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej jedno zamówienie w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na budowie budynku lub budowli której wartość przekraczała lub była równa 700.000,00 zł brutto: (w formie załącznika nr 2 Oświadczenie i dokumentacja potwierdzające doświadczenie wykonawcy w realizacji podobnych inwestycji).

3. Oświadczenie o posiadaniu dostępnych środków osobowych koniecznych do wykonania inwestycji wraz ze wskazaniem osób posiadających uprawnienia budowlane do pełnienie funkcji kierownika budowy (w formie załącznika nr 3 Oświadczenie o posiadaniu dostępnych środków osobowych do wykonania zamówienia).

4. Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (w formie załącznika nr 6 Oświadczenie dotyczące braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne).

5. Dokument potwierdzający zawarcie przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wraz ze wskazaniem sumy gwarancyjnej nie niższej niż 500.000, 00 zł.

6. Oświadczenia o gotowości udzielenia na wykonane roboty budowlane i na zastosowane materiały budowlane gwarancji na okres co najmniej 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych (w formie załącznika nr 4 Oświadczenie dotyczące udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane).

7. Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (w formie załącznika nr 5 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych).  
8. Formularz oferty wypełniony przez wykonawcę wg. Załącznika nr 7 w oparciu o przedstawioną dokumentacje projektową, który zawiera wyszczególnienie wszystkich koniecznych prac do wykonania inwestycji wraz ze wskazaniem terminu realizacji zamówienia.

**Zamówienia uzupełniające**

Brak

**Ocena oferty**

**Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji**

Kryteria oceny oferty składają się z ceny oraz czasu realizacji zamówienia, według następującego wzoru:

Cena:  
Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według wzoru:  
  
C= Cmin/C\_i x 80 pkt., gdzie:  
  
C - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „Cena”  
Cmin – najmniejsza cena netto całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów  
Ci - cena netto całkowita oferty nr „i”  
  
  
Czas realizacji przedmiotu zamówienia:  
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do długości terminu realizacji zamówienia zastrzegając, iż najkrótszy termin realizacji zamówienia wynosi 4 miesiące. Termin realizacji krótszy niż 4 miesiące będzie uznany za nierealny, a co za tym idzie ilość punktów za spełnienie rozpatrywanego kryterium nie wzrośnie.  
  
a) 4 miesiące od dnia podpisania umowy - 20 punktów,  
b) 5 miesięcy od dnia podpisania umowy - 15 punktów,  
c) 6 miesięcy od dnia podpisania umowy – 10 punktów,

d) 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.- 5 punktów.  
Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę w tabeli wyceny zamówienia.  
  
Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów według wzoru:   
∑ pkt = C + Tr   
gdzie:  
∑ pkt - suma punktów uzyskana przez ofertę,  
C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”,  
Tr - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Termin realizacji zamówienia”  
  
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o w/w kryteria. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów według podanego wyżej wzoru.

**Wykluczenia**

Oferty będą podlegały wykluczeniu, jeżeli:

1) Oferta nie spełni wymagań technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia  
2) Oferta została złożona po wyznaczonym terminie

3) Oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym,  
4) Oferta zawierała informacje lub dokumenty, niezgodne z rzeczywistym stanem.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja spełnienia powyższego warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (w formie Załącznika nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

**Zamawiający**

**Nazwa i adres Zamawiającego**

Firma Usługowo-Handlowa "RUTEX" Wiesław Rutkowski

ul. Rodziny Stobieckich 5

33-300 Nowy Sącz

**Adres do składania ofert**

Ofertę należy złożyć w wersji papierowej na adres:

Firma Usługowo-Handlowa "RUTEX" Wiesław Rutkowski, Barcice 550, 33-342 Barcice w kopercie z dopiskiem „**Oferta na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym "Rezydencja Las Vegas" w Barcicach – etap I”**

**Numer telefonu**

502 722 723

**NIP**

7341004497

Podpisano i zatwierdzono dnia: Nowy Sącz, dnia 09.08.2018 r.

………………………………………